福建省肿瘤医院采购项目综合需求调研

（设备科）

第一部分 须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主 要 内 容** |
| 1 | **项目名称：**泌尿外科普通输尿镜、膀胱软镜、细输尿管镜、肾镜、液压灌注泵、膀胱镜、输尿管镜等设备采购项目综合调研 |
| 2 | 调研报名时间： 2024年11月19日至11月26日 (节假日除外)8：00-12：00或14：00-17：00(北京时间）  调研会时间：2024年11月27日下午14点30分  上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准 |
| 3 | 文件正本 1 份，副本 2 份。 胶装并密封加盖投标人公章。文件未胶装将视为无效。 |
| 4 | 报名、综合调研文件递交处： 福建省肿瘤医院 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以我院届时通知为准。 |
| 6 | 在采购报名、采购调研等采购过程中有任何异议，可联系我院监督科室。电话：83660063-8407；83660063-8405。 |

地 址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科

（六意超市楼上三楼）

邮 编： 350014

报名联系电话：0591-62752532 何

第二部分 具体要求

一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 名 称 | 数量 | 预算（万元） |
| （一） | 细输尿管镜 | 1条 | 12 |
| （二） | 普通输尿管镜 | 1条 | 15 |
| （三） | 膀胱软镜（带活检钳） | 1套 | 15 |
| （四） | 肾镜 | 1条 | 8 |
| 液压灌注泵 | 1台 | 5 |
| （五） | 膀胱镜 | 1套 | 5 |
| （六） | 输尿管镜 | 1套 | 8 |

1. 技术功能及服务要求

合同包（一）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 1-1 | 细输尿管镜 | 1、视向角：0°  2、视场角：≥70°  3、头端部外径：≤6.5Fr  4、工作长度：≥425mm  5、器械通道：≥4Fr |

合同包（二）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 2-1 | 普通输尿管镜 | 1、前端直径≤8Fr，后端直径≤11 Fr；  2、视野角度≥5度；  3、器械通道≥1×5Fr或≥2×3Fr；  4、工作长度≥430mm；  5、特殊金属记忆，镜管自动复位；  6、高亮度，图像≥30000像素；  7、器械通道具有反渗水功能；  8、可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒。 |

合同包（三）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 3-1 | 膀胱软镜（带活检钳） | 1、视 向 角：0°，30°，70°可选；  2、视 场 角：≥60°；  3、镜管直径：φ4.0mm；  4、景深范围：不窄于3mm～50mm区间；  5、工作长度≥302mm；  6、分辨率：≥8.34lp/mm(物距20 mm)；  7、宝石镜片；  8、多种镜鞘可选；  9、镜桥：无插管型、单插管型、双插管型可选；  10、8Fr以下软性活检钳、异物钳、齿抱钳、剪刀可选 |

合同包（四）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 4-1 | 肾镜 | 1、视向角：0°。  2、有效工作长度：≥250 mm。  3、器械通道：≥6 Fr，。  4、镜管外径：≤12 Fr。 |
| 4-2 | 液压灌注泵 | 1、按工作制式分：连续运行  2、最大流量：≥0.5L/min  3、压力范围：不窄于0～200mmHg  4、可显示实时压力状态以及设定压力数值。  5、显示实时实际流量数值。  6、管路可高温高压灭菌，且无耗材。 |

合同包（五）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 5-1 | 膀胱镜 | 1、视 向 角：0°，30°，70°可选  2、视 场 角：≥60°  3、镜管直径：φ4.0mm  4、景深范围满足3mm～50mm区间  5、镜身工作长度：≥302mm  6、采用宝石镜片  7、镜身采用医用不锈钢材质  8、镜鞘工作长度≥230mm  9、镜桥：无插管型、单插管型、双插管型可选  10、8Fr以下软性活检钳、异物钳、齿抱钳、剪刀可选 |

合同包（六）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数要求 |
| 6-1 | 输尿管镜 | 1、视向角：0°  2、视场角：≥70°  3、头端部外径：≤8Fr  4、工作长度：≤430mm  5、器械通道：≥4Fr |

三、其他要求

四、调研说明

报名参加本次调研的供应商、厂家需提供如下相关资料。

1、报名请携带加盖公章的项目文件回执单1张，营业执照复印件、公司简介、设备彩页、三证、厂家授权书、参与项目调研供应商代表的个人授权函（需加盖供应商公章）和身份证复印件、近半年医社保或缴税证明材料等相关材料胶装1份，至福建省福州市福马路420号省肿瘤医院设备科现场报名。报名多个产品的，按包分别制作调研材料和报名回执。

2、论证会时提交相关材料胶装1正2副。内容包含但不限于：报名文件所含内容及以下所提及内容。

3、分别提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）信用记录查询截图，无不良记录并加盖公章（截图查询日期必须在该公告日期内）。

4、提供业绩清单及近三年省内同类设备的中标书（若有）。

5、提供设备所需的全部耗材价格及易耗品价格，并说明单次使用耗材价，易耗品需说明更换周期。（如无耗材或易耗品请注明）

6、提供能体现设备使用年限的有效证明，如设备铭牌等。

7、论证意向方报价应包含所采购设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装施工、调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。

8、提供参数对比数据表

9、以上所提供设备配置为参考数据，如有偏离，可对偏离予以说明，理由充分合理的，予以采纳。

**项目文件回执单**

请有意向参与的公司在项目公示期内携带回执单至福建省肿瘤医院设备科报名。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 品牌及型号 |
| 1-1 |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |

公司名称：

联系人：

联系电话：

公司盖章：

　　　　　　　　　　　　 　　　　 年　 月　 日