# 院内网络视频会议设备预算价调研公示

**第一部分 须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **主　　　要　　　 内　　　 容** |
| 1 | 调研报名公示开始时间： 2021年 9月 23日上午9点00分北京时间  调研报名截止时间：2021年　9 月　28　日下午17点30分北京时间  (报名请携带加盖公章的项目文件回执单、营业执照复印件、公司简介)  调研会时间：具体调研会时间将提前3个工作日另行通知 |
| 2 | 项目：院内网络视频会议设备预算价调研公示 |
| 3 | 文件正本　 1　份，副本　 4　份。 |
| 4 | 文件递交处：　福建省肿瘤医院 网络办会议室 |
| 5 | 上述时间、地点如有变动，以单位届时通知为准。 |

**地　址： 福建省福州市福马路420号省肿瘤医院科研楼四楼网络办**

**邮　编： 350001**

**电　话： 0591-83660063-8822**

**联系人： 钱工**

鉴于疫情防控的常态化管理需求，为保障院内网络视频会议及线上培训的及时召开和举行，拟采购基于医院内网的高清视频会议设备。

本次拟采购下述相关网络视频会议设备，预算金额50万元：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 |
| 1 | MCU及会议管理平台 | 集会议管理平台、媒体处理平台 、地址本、公私网穿越服务器、GK/SIP服务器高集成一体化解决方案，不低于20个硬终端管理，20个硬终端注册，30个软终端注册，30M穿越流量和10路1080P30fps/20路720P30fps硬件处理能力。可支持扩容最大支持25路1080P30/50路720P30会场接入能力 | 1 |
| 2 | 分体式高清会议终端 | 终端一：配置1080P30fps超高清视频会议终端，可适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。编解码协议支持：H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+，视频30%抗丢包；不低于3路HDMI高清输入，不低于3路HDMI高清输出；具备HD-AI、卡农头、HDMI、2xRCA音频输入接口，具备RCA、HDMI音频输出接口。 | 1 |
| 终端二：配置1080P30fps超高清视频会议终端，可适配多种类型摄像机和显示设备，满足各类型会议室集成需求。编解码协议支持：H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263、H.263+，视频30%抗丢包，不低于2路HDMI高清输入，不低于2路HDMI高清输出 ；具备HD-AI、卡农头、HDMI、2xRCA音频输入接口，具备RCA、HDMI音频输出接口。 | 2 |
| 高清摄像头 | 支持不小于851万像素1/2.5英寸CMOS成像芯片。支持1080P 50/60fps视频输出。支持不小于12倍光学变焦。支持≥80°水平视角。水平转动范围：≥+/-110°，垂直转动范围：≥+/- 28°。支持不少于2路高清视频输出接口。 | 3 |
| 阵列麦克风 | 全向智能有线阵列麦克风，360度拾音范围，6米拾音距离技术，AAC-LD、G.722、 G.711、 G.728等多种编解码自适应；自适应回声抵消技术(AEC)，自动噪音抑制技术(ANS)，自动增益控制技术(AGC) | 3 |
| 3 | 企业智慧屏 | 1. 集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用为一体的智能终端产品；内置65寸4K超高清Touch平板，支持20点触摸，标配书写笔，内置阵列麦克风，拾音距离8m，拾音角度前向180°；视频输入接口不低于2路HDMI，视频输出接口不低于1路HDMI，音频输入接口支付3.5mm LINE IN、HD-AI，音频输出接口支持：3.5mm LINE OUT； 2. 配置显示屏落地支架 | 1 |
| 4 | 视频服务器 | 可以配合所有标准H.323/SIP 的MCU 和终端产品，可支持多个会议，以多速率、多种模式进行录制，并可以支持实时直播、后期点播、远程管理、文件管理等多种功能，支持不低于100方点播、直播，5组会议同时录制。 | 1 |
| 备注：该项目为交钥匙工程 | | | |

欢迎有意向的集成商、厂商等参与本次调研。

调研说明：

1. 本次报名截止时间为2021年9月 28日，具体调研会时间将提前3个工作日另行通知；
2. 本预算价调研会的会议结论仅做为本项目公开招标的预算限价；
3. 本预算价调研会不做参与投标的限制条件；
4. 上述各参数将做为本项目招标的主要参数，不代表本项目公开招标的最终参数；
5. 本项目实施主要工作为：结合医院现有设备及应用情况，实施设备上架调试、系统集成等软硬件安装工作；
6. 本预算价应包含设备价格、实施费用、集成费用、设备配件费用等，本预算价为含税开票价格；
7. 报名单位（集成商、厂商）应准备PPT材料（含产品介绍、服务及集成能力、应用案例等），讲解时间30分钟。

项目文件回执单

**请各公司在一周内将此项目文件回执单送到“福建省肿瘤医院网络办”。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **公司名称** | **产品名称** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

**公司名称：**

**联系人：**

**联系电话：**

**邮箱号：**

**公司盖章：**

**2021年　月　日**

# 报价格式

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 主要  参数 | 是否满足 | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施费 | | | | | |  | |  |
| 合计（上述金额为含税开票金额） | | | | | |  | |  |

注：

1. 表格项目应按主要参数表中的序号、设备规格顺序进行对应报价。必须所有项目均需报价，受单一品牌限制原因无法报价的请在备注中予以说明；
2. 项目实施费若已包含在上述各设备报价中的，则可不填写；
3. 报价单待参会时提交。